Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“

Број : 3146

Датум : 10.09.2019.год.

 **Измена-допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке**

 ЈНМВ-д 18/19 Средства личне заштите II

 У складу са чланом 63. ЗЈН, Наручилац врши следећу измену у конкурсној документацији :

**У тачки 3.1.1** конкурсне документације - Техничке карактеристике -опис и спецификација предмета набавке, **мења се опис-техничке карактеристике добара из Партије 2 (болдирано и подвучено у тексту).** Опис, техничке карактеристике и спецификација за Партију 2 **сада гласи :**

**ПАРТИЈА 2 (скраћена ознака : П- 2)- Зимска заштитна обућа**

Табела – спецификација за Партију 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Назив добра  | јед.мере | количина |
| **1.** | **Ципеле зимске** | **пар** | **50** |
| **Материјал и израда:** Дубоке ципеле, горњиште од природне говеђе водоотпорне коже, ђон ПУ двослојни, двоструке густине, са челичном капицом и листом против перфорације ђона **или композитном неметалном капом и кевларским међуђоном.** Ђон је са предње и са задње стране повишен ради додатне заштите и отпоран је на уља, нафту и киселине, са шок апсорбером, антистатик. У петном делу се налази рефлектући сиви материјал. Крагна и језик ципеле су од вештачке коже и постављени сунђером **или од природне коже.** Унутрашност ципеле је са термо поставом од вештачког или природног крзна **или од текстилне поставе са упијајућим својствима, отпорне на хабање.** Језик је тзв. “жаба”, ради спречавања продора течности и прљавштине**.** **Стандард:** SRPS ЕN ISO 20345 категорија S3 CI SRC или одговарајуће.**Уз понуду доставити:****-** Узорак ципела 1 пар;- Извештај акредитоване лабораторије да ципела одговара траженим техничким карактеристикама;- Декларацију о усаглашености;- Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване лабораторије са територије Србије;- Технички лист произвођача;- Упутство за употребу и одржавање. |
| **2.**  | **Ципеле зимске без капе**  | **пар** | **30** |
| Дубоке радне ципеле без заштитне капе. Произведене су од водоодбојне коже и имају рефлектујуће детаље за повећану видљивост у петном делу. Двослојни, флексибилни (ПУ/ПУ) антистатик, противклизни ђон је отпоран на уља и нафту и има апсорбер енергије у области пете. Са спољашње стране је подигнут у пределу пете и прстију ради повећане отпорности на абразију. Унутрашњи слој ђона је мекан, флексибилан и удобан за ношење док је спољашњи слој произведен од јачег полиуретана који је отпорнији на хабање и има одлична противклизна својства. Ципеле се везују помоћу **минимум четири пара отвора или металних алки и пертли.** Жаба језик.**Стандард:** SRPS ЕN ISO 20347 категорија О2 SRC или одговарајуће. |
| **Уз понуду доставити:****-** Узорак ципела 1 пар;- Извештај акредитоване лабораторије да ципела одговара траженим техничким карактеристикама;- Декларацију о усаглашености;- Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване лабораторије са територије Србије;- Технички лист произвођача;- Упутство за употребу и одржавање |

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. Измена конкурсне документације број 3146 од 10.09.2019.год. је сада саставни део конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке и **понуђачи су дужни да своје понуде поднесу у складу са истом.**

Комисија у поступку ЈНМВ-д 18/19