Наручилац : ЈКП Водовод Златибор

Број : 1518

Датум : 10.05.2018.године

Веза : Јавна набавка ЈНВВ-д 04/18 ЛГ водоводни фитинг

 **ПИТАЊА ПОНУЂАЧА И ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА**

У складу са чл. 63. ЗЈН Наручилац објављује одговоре на Захтев за појашњење број 1458 од 07.05.2018.год. поднет од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке ЈНВВ-д 04/18 ЛГ водоводни фитинг.

**Питања Понуђача** :

Vezano za konkursnu dokumentaciju JNVV-d 04/18, molimo Vas za sledeća pojašnjenja konkursne dokumentacije:

- s obzirom da prethodne godine nije kao uslov tehničkih karakteristika traženo da proizvođač poseduje ISO 14001 standard, molimo Vas da nam objasnite zbog čega je ove godine zahtevan pošto taj standard nema uticaja na sam kvalitet proizvoda?

Molimo Vas da traženi standard izbacite iz konkursne dokumentacije kao deo obavezne dokumentacije.

- za pozicije PZ ventil, podzemni hidrant i nadzemni hidrant kao uslov je postavljeno da epoksidna zaštita mora biti u skladu sa RAL-Kvalitet mark 662 ili odgovarajuće (kod podzemnih i nadzemnih hidranata nije čak ni navedeno "ili odgovarajuće") - RAL GSK je organizacija proizvođača koja svojim članicama dodeljuje Kvalitet mark 662 i ne predstavlja zvanično telo za dodelu bilo kakvog znaka kvaliteta pa Vas molimo da i ovaj uslov izbacite iz konkursne dokumentacije (jedna napomena - važeće merenje nanosa epoksidne zaštite usklađeno je sa standardom SRPS EN ISO 2808:2011 i obavlja se u domaćoj akreditovanoj instituciji i kao takav može biti tražen konkursnom dokumentacijom).

**Одговор Наручиоца** :

1) Наручилац прихвата Вашу сугестију у вези стандарда ISO 14001 који се односи на произвођача понуђених добара.

Захтев Наручиоца да произвођач поседује наведени стандард **биће брисан**. У складу са тим Наручилац ће извршити одговарајућу измену у конкурсној документацији.

2) Што се тиче другог питања, Наручилац је нехотице направио **превид** и уз неке ознаке квалитета и стандарда није навео „или одговарајуће“ што ће исправити одговарајућом исправком - изменом конкурсне документације.

 У вези Вашег захтева да се из конкурсне документације избаци захтев у погледу квалитета одређен као RAL GSK, а да се као потврда о квалитетној епоксидној заштити прихвате мерења у складу са стандардом SRPS EN ISO 2808, Наручилац ће у измени конкурсне документације захтев у погледу квалитета епоксидне заштите поставити на следећи начин :

Епоксидна заштита споља и унутра мора бити дебљине мин. 250 μm, а као доказ :

 - Приложити важећи GSK сертификат (RAL Qualiti Mark 662) о епоксидној заштити на понуђеним добрима - или одговарајуће, **или**, ако понуђено добро није покривено овим сертификатом, приложити Извештај о испитивању дебљине наношења епоксидне заштите према важећем SRPS EN ISO 2808 ( или одговарајуће), издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025).

**Напомена :** Резултат испитивања мора бити дебљина епоксидне заштите минимално 250 μm.

У складу са свим напред наведеним Наручилац ће извршити одговарајућу измену конкурсне документације и

**нову измењену конкурсну документацију број 1519 од 10.05.2018.год.** , као једино важећу у предметном поступку јавне набавке објавити на Порталу ЈН и интернет страници.

Понуђачи су **дужни** да своје понуде поднесу на новој измењеној конкурсној документацији број 1519 од 10.05.2018.г..

Комисија у предметном поступку јавне набавке, Председник с.р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_